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接触角测量仪   型号：SDC-100SE
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供应厂家：广东铄瑞科技有限公司
产品简介

接触角（Contact Angle），通常用希腊字母θ表示，是指在固体、液体和气体三相交界点处，液-气界面切线与固-液界面之间所夹的角度。

接触角的大小直观地反映了液体在固体表面的铺展能力，即润湿性（Wettability）。

完全润湿（Perfect Wetting）​​

θ = 0°：液体在固体表面完全铺展，形成一层薄膜。

例如，纯水在非常干净的玻璃表面

部分润湿（Partial Wetting）​​

0°<θ<90°：液体倾向于铺展，能较好地润湿固体表面。通常认为θ<90°即为亲水（Hydrophilic）或更广义的亲液（Lyophilic）​

例如：水在大多数干净的金属氧化物表面

不润湿（Non-wetting）

90°<θ<180°：液体倾向于收缩成液滴，不易润湿固体表面。通常认为θ> 90°即为疏水（Hydrophobic）或更广义的疏液（Lyophobic）。

例如：水在荷叶表面（约160°），水在石蜡表面（约110°）

完全不润湿（Perfect Non-wetting）​

θ= 180°：液体在固体表面上形成一个完美的球体，完全不润湿。这是一种理想情况，在现实中极为罕见。

例如：水银在玻璃表面上

设备原理
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如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成，设备采用光学成像的原理。

光源采用密集LED冷光设计，发光均匀，图像清洗，寿命长；

注射单元采用微量手动旋钮式进液，滴液稳定，精度高；

样品台采用三维手动精调平台，操作灵活，定位准确，样品台可根据实际样品尺寸定制；

采集系统采用黑白进口芯片定制CMOS相机，拍摄稳定，图像清晰，真实可靠，镜头采用德国工业级进口配置，0.7-4.5倍放大可调，成像无畸形变形；

分析软件功能强大，具备一键式全自动拟合能力，具备国际最领先的拟合方法，满足各种液滴形态的精确拟合；

规格参数
	1、接触角主机

外形尺寸：550mm（长）*196mm（宽）*485mm（高）

重量：11KG

电源：220V / 60HZ

2、光源系统

光源：密集LED背光，470nm可调节蓝色基调工业级冷光源；

寿命：使用寿命达贰万伍仟小时以上

3、注射单元

注射器：专用精密注射器、容量500μL；针头：0.51mm全不锈钢超疏水针头

滴液：精密旋转式进液，滴液精度可达0.1μL

注射单元移动：上下50mm;  左右50mm

4、采集系统

CCD：SONY原装进口高速工业级芯片、最大图像5000*4000；最高帧率200FPS；进口传感器1/1.8"；ROI、显示线宽、曝光时间，均可自定义；

镜头：可360度旋转，镜头高清工业级连续变倍式显微镜，6.5倍放大聚焦

采集系统调节：前后60mm、视角角度（仰视、平视、俯视）可调

5、样品台装置

工作台面尺寸：120mm*150mm

最大样品尺寸：6寸

样品台移动：前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm

左右移动：手动，行程35mm，精度0.1mm

上下移动：手动，行程80mm，精度0.1mm

6、分析软件

接触角测量范围：0-180°

接触角分辨测量精度：±0.001°

接触角测试精度：±0.1°

表界面张力测量范围：0-2000mN/m

表界面张力测量精度：0.01 mN/m

分析软件功能


1、国内先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，不存在人工误差）包括：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、LY、微分椭圆法/微分圆法（Differential circle / Differential ellipse（有国家版权局的著作权登记证书）；

2、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试（Wettability）、视频连续拟合计算（Video analysis）；

3、表面能计算（Surface energy）；

4、粘附功（Adhesion work）；

5、全自动倾斜基线分析；

6、测量超低角度的凹凸面方案；软件自带校准方案功能；

7、在线式实时测量拟合；

8、一键式生成三报告模式；

表面自由能：Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数

动态接触角拟合：批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合、具备粗糙样品表面修正功能、具备亲水和吸水材料实时拟合并可生成实时动态谱图（有国家版权局的著作权登记证书）；

表/界面张力测试：悬滴法（可实时全自动动态表面张力测试）0.01-2000

测试液滴状态：悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3态）、掳泡法、座滴法、座针法 

前进角后退角：增液缩液法全自动测量前进角后退角变化

分析谱图显示：左接触角、右接触角、平均接触角


可选配件
	名称
	图片
	描述

	温控平台
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	模拟外界温度变化。平台尺寸：60*60，外形尺寸(长宽高）：118*150*85mm 可选配：-25～110℃ , -30～160℃ , 常温～400℃等，可添加湿度传感器

	温控滴定
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	用于注射系统内液体加热，便于对高温液体接触角测试和高温时液体表面张力测试 可选配：-25～110℃，常温～400℃等，可添加湿度传感器

	校验标准片
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	接触角由多种测量模型构成，该标准片主用于圆模型和椭圆模型的测量数值精准性 可选配：3，5，8（圆模型）；60，90，120（圆模型）；115（椭圆模型）。

	石英样品池
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	采用日本进口 JGS-1 高透光石英玻璃，应用于液液间界面张力测试，液液固接触角测 试，掳泡法测试等

可选配：20mm×20mm×20mm ； 50mm×50mm×50mm

	超疏水针头
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	由于针头表面能量大于液体张力值，导致低液体容易附着在针壁外侧，导致测量数据 偏差，

特推出超疏水针头解决此类问题

可选配：0.51mm*25mm   1.6mm×25mm

	离子风机
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	去除材料表面静电，避免静电对液体影响，导致测试不准确

	Plasma 等离子设 备
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	用于提高材料表面活性，提升材料表面自由能，降低接触角角度

可选配：大气，真空，微波，宽幅等设备


销售陈经理15814199301（微信同号）

网址：www.surering.cn   邮箱：15814199301@163.com
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