                               [image: image11.png]




[image: image3.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD



接触角测量仪   型号：SDC-350SE
供应厂家：广东铄瑞科技有限公司
产品简介

接触角（Contact Angle），通常用希腊字母θ表示，是指在固体、液体和气体三相交界点处，液-气界面切线与固-液界面之间所夹的角度。

接触角的大小直观地反映了液体在固体表面的铺展能力，即润湿性（Wettability）。

完全润湿（Perfect Wetting）​​

θ = 0°：液体在固体表面完全铺展，形成一层薄膜。

例如，纯水在非常干净的玻璃表面

部分润湿（Partial Wetting）​​

0°<θ<90°：液体倾向于铺展，能较好地润湿固体表面。通常认为θ<90°即为亲水（Hydrophilic）或更广义的亲液（Lyophilic）​

例如：水在大多数干净的金属氧化物表面

不润湿（Non-wetting）

90°<θ<180°：液体倾向于收缩成液滴，不易润湿固体表面。通常认为θ> 90°即为疏水（Hydrophobic）或更广义的疏液（Lyophobic）。

例如：水在荷叶表面（约160°），水在石蜡表面（约110°）

完全不润湿（Perfect Non-wetting）​

θ= 180°：液体在固体表面上形成一个完美的球体，完全不润湿。这是一种理想情况，在现实中极为罕见。

例如：水银在玻璃表面上

设备原理
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SDC-350SE 接触角测量仪，采用光学成像的原理，设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能；设备广泛用于手机制造、玻璃制造、汽车、军工、能源、材料表征、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域，是评估表面性能的重要利器。

规格参数

	1、接触角测量范围及精度：测量范围：0~180°；分辨精度：0.01°；测试精度：±0.1°；

2、表界面张力：测试范围：0～2000mN/m，测试精度0.01mN/m；

3、滚动角（滑落角）测试范围及精度：测试范围：0至±90°，自动测试滚动角，精度：±0.5°；

4、测试方法：悬滴法、躺滴法（座滴法）、俘泡法、纤维法、倾斜滑落法；

5、设备外形尺寸（长×宽×高）：840mm×408mm×725mm（以出厂为准）；

6、电源功率：AC220～240V 50-60HZ；

7、采集系统：

（1）镜头：0.7-4.5倍高清连续变倍变焦远心镜头，焦距130mm，3mm微调，10倍放大；

（2）CCD:SONY原装进口高速工业级芯片，最大图像5000（H）× 4000（V）、最高像素不低于630W、最高拍摄速度不低于200fps；
（3）采集系统调节：镜头前后调整 手动，行程30mm 精度0.1mm；视角角度可调（平视、俯视、360°旋转等多视角观察）；

8、注射单元：

（1）滴液方式及精度：高精度微量注射泵，软件数字控制，滴液精度高达0.01微升，滴液量可通过软件数字输入去控制滴液量；配套高精密石英注射器、容量500μL;

（2）注射单元移动：上下50mm;  左右50mm；

9、样品台：

（1）样品台控制：前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm，左右移动 手动，行程35mm，精度0.1mm，上下移动 手动，行程80mm，精度0.1mm，整机整机旋钮式水平调节，样品台尺寸 120mm×150mm；

（2）倾斜范围±90°，倾斜精度0.01°；软件数字化全自动控制设备整体倾斜，软件可实现转落法，全自动动态识别滚动角（倾斜角）并可记录液滴在不同倾斜角度下的左右接触角值以及前进后退角值以及铺展系数，测试精度：0.5°；全自动分析产品滚动角；

10、单波长工业LED（冷光），波长470nm，光场φ30mm，光点96粒密集式，使用寿命50000Hour ；

11、软件功能：

（1）软件分析方法：悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3态）、掳泡法、座滴法、座针法 ；

（2）接触角数据取得方式：全自动测量、半自动拟合、人工修整相结合，软件自动根据操作员设置拟合时间智能分析拟合结果，整个过程无须人工干预，基本排除人为因素影响；

（3）拟合方法：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、Young-lapalace拟合、微分椭圆法/微分圆法（Differential circle / Differential ellipse）、三点法、五点法、凹凸面拟合法、区间拟合法、切线法、量高法、量角法；

（4）润湿铺展拟合，分析液滴铺展尺寸，分析液滴在不同倾斜环境下铺展的侧重，通过数字化体现出来；


（5）动态拟合：批量连续抓拍拟合（速度可调）、视频连续自动拟合（智能分析）、自动在线实时拟合连续动态测量，自动选择对样品在某一段时间内进行连续自动测量,可生成接触角随时间变化曲线展示，具备实时润湿动态全自动拟合（拟合速度可根据实验需要调节）；

动态视频测量：自动触发，视频速度不低于200帧/秒；

（6）液滴量控制：软件控制，精密注射泵，滴液精度高达0.01微升，滴液量0～500微升，通过软件数字输入控制；

（7）左右角对比：一键式计算左右接触角，同时取其平均值，更精确的表征材料表面亲疏水性；

（8）表/界面张力测试：通过悬滴法测试液体表界面张力，软件全自动单张或动态分析液体表面张力，自动生成表面张力数据以及动态谱图；

（9）表面自由能：包含Ziman、OWRK、WU、WU2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数等；

（10）前进后退角：增液吸液法测量动态前进角和后退角，软件全自动智能测试，自动生成谱图形式数据表；

（11）滚动角（滑落角）：自动整体倾斜，软件全自动动态识别滚动角（倾斜角）并记录液滴在不同倾斜角度下的左右接触角值以及前进后退角值以及铺展系数，测试精度：0.5°；

（12）动态接触角：插针法测量动态前进角和后退角，测量间隔时间可根据实际测试需要设置，测试方法：全自动智能测试，自动生成谱图形式数据表，分析材料表面滞后性及稳定性，软件智能设置前进后退角滴液速度、循环次数、分析速度等；

（13）MES上传

（14）导出EXCEL表格、导出Word报告（Word报告为拟合实图，液滴拟合时拟合情况，有图有真相）、导出真实数据谱图（包含左右角及平均角曲线图可自主选择数据模块）、自动保存原液滴图片，支持图片调入、调出、查询、打印等功能；


可选配件
	名称
	图片
	描述

	温控平台
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	模拟外界温度变化。平台尺寸：60*60，外形尺寸(长宽高）：118*150*85mm 可选配：-25～110℃ , -30～160℃ , 常温～400℃等，可添加湿度传感器

	温控滴定
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	用于注射系统内液体加热，便于对高温液体接触角测试和高温时液体表面张力测试 可选配：-25～110℃，常温～400℃等，可添加湿度传感器

	校验标准片
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	接触角由多种测量模型构成，该标准片主用于圆模型和椭圆模型的测量数值精准性 可选配：3，5，8（圆模型）；60，90，120（圆模型）；115（椭圆模型）。

	石英样品池
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	采用日本进口 JGS-1 高透光石英玻璃，应用于液液间界面张力测试，液液固接触角测 试，掳泡法测试等

可选配：20mm×20mm×20mm ； 50mm×50mm×50mm

	超疏水针头
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	由于针头表面能量大于液体张力值，导致低液体容易附着在针壁外侧，导致测量数据 偏差，

特推出超疏水针头解决此类问题

可选配：0.51mm*25mm   1.6mm×25mm

	离子风机
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	去除材料表面静电，避免静电对液体影响，导致测试不准确

	Plasma 等离子设 备
	[image: image10.png]




	用于提高材料表面活性，提升材料表面自由能，降低接触角角度

可选配：大气，真空，微波，宽幅等设备


销售陈经理15814199301（微信同号）

网址：www.surering.cn   邮箱：15814199301@163.com

[image: image11.png]