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接触角测量仪   型号：SDC-500SE
供应厂家：广东铄瑞科技有限公司
产品简介

接触角（Contact Angle），通常用希腊字母θ表示，是指在固体、液体和气体三相交界点处，液-气界面切线与固-液界面之间所夹的角度。

接触角的大小直观地反映了液体在固体表面的铺展能力，即润湿性（Wettability）。

完全润湿（Perfect Wetting）​​

θ = 0°：液体在固体表面完全铺展，形成一层薄膜。

例如，纯水在非常干净的玻璃表面

部分润湿（Partial Wetting）​​

0°<θ<90°：液体倾向于铺展，能较好地润湿固体表面。通常认为θ<90°即为亲水（Hydrophilic）或更广义的亲液（Lyophilic）​

例如：水在大多数干净的金属氧化物表面

不润湿（Non-wetting）

90°<θ<180°：液体倾向于收缩成液滴，不易润湿固体表面。通常认为θ> 90°即为疏水（Hydrophobic）或更广义的疏液（Lyophobic）。

例如：水在荷叶表面（约160°），水在石蜡表面（约110°）

完全不润湿（Perfect Non-wetting）​

θ= 180°：液体在固体表面上形成一个完美的球体，完全不润湿。这是一种理想情况，在现实中极为罕见。

例如：水银在玻璃表面上

设备原理
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SDC-500SE 接触角测量仪，采用光学成像的原理，设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能；设备广泛用于手机制造、玻璃制造、汽车、军工、能源、材料表征、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域，是评估表面性能的重要利器。

规格参数

	1、接触角测量范围及精度：测量范围 ：0~ 180 ° ;  分辨精度 ：0.01 ° ;  测试精度： ±0. 1 ° ;

2、表界面张力：测试范围 ：0～2000mN/m ，测试精度 0.01mN/m；

3、测试方法 ：悬滴法、躺滴法（座滴法）、俘泡法、纤维法；；

4、设备尺寸 ：760mm（长）×380mm(宽)× 700mm(高)，以出厂为准；

5、 电源功率：AC220～240V 50-60HZ；

6、采集系统：

（1）镜头 ：0.5-5 倍高清连续变倍变焦远心镜头 ，200mm±5mm（变焦调节）， 10 倍放大；

（2）CCD:SONY 原装进口高速工业级芯片 ，最大图像 5000（ H） × 4000（V）、最高拍摄速度

不低于 200fps；

（3）采集系统调节：镜头前后调整 手动，行程 30mm 精度 0. 1mm；视角角度可调（平视、俯视、

360 °旋转等多视角观察）；

7、注射单元：

（1）注射系统：高精度微量注射泵，软件数字控制，滴液精度高达 0.01 微升，滴液量可通过软件数字输入去控制滴液量；配套高精密石英注射器、容量 500μL、滴液速度0-5000微升/min;

（2）注射单元调节：自动调节；

8、样品台：130mm×170mm，平台具备线材固定装置，可快速定位、锁定；Y轴全自动移动，行程180mm，精度0.1mm；手动上下调节，行程20mm，精度1mm；

9、光源 ：单波长工业 LED（冷光） ，波长 470nm ，光场φ30mm ，光点 96 粒密集式 ，使用寿命50000Hour ；

10、软件功能：

（1）软件分析方法：全自动一键测量功能，一键式多点全自动分析，自动换点，自动识别接液； 悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3 态）、掳泡法、座滴法、座针法 ；

（2）接触角数据取得方式：全自动测量、半自动拟合、人工修整相结合 ，软件自动根据操作员设置拟合时间智能分析拟合结果 ，整个过程无须人工干预 ，基本排除人为因素影响；

（3）拟合方法： 圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、 Young-lapalace 拟合、微分椭圆法/微分圆法（Differential circle / Differential ellipse）、三点法、

五点法、 凹凸面拟合法、 区间拟合法、切线法、量高法、量角法；

（4）润湿铺展拟合 ，分析液滴铺展尺寸 ，分析液滴在不同倾斜环境下铺展的侧重 ，通过数字化体现出来；

（5）动态拟合 ：批量连续抓拍拟合（速度可调）、视频连续自动拟合（智能分析）、 自动在线实时 拟合连续动态测量， 自动选择对样品在某一段时间内进行连续自动测量,可生成接触角随时间变化曲线展示 ，具备实时润湿动态全自动拟合（拟合速度可根据实验需要调节）；动态视频测量：自动触发 ，视频速度最高不低于 200 帧/秒；

（6）左右角对比：一键式计算左右接触角， 同时取其平均值 ，更精确的表征材料表面亲疏水性；

（7）表/界面张力测试：通过悬滴法测试液体表界面张力，软件全自动单张或动态分析液体表面张力，自动生成表面张力数据以及动态谱图；

（8）表面自由能 ：包含 Ziman、OWRK、WU、WU2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数等可多拟合方式可选；

（9）前进后退角 ：增液吸液法测量动态前进角和后退角 ，测量间隔时间可根据实际测试需要设置，软件全自动智能测试， 自动生成谱图形式数据表；

（10）动态接触角 ：配备插针法测量动态前进角和后退角 ，测量间隔时间可根据实际测试需要设置， 测试方法：全自动智能测试 ，并可自动生成谱图形式数据表 ，体现左右前进角与后退角的差别 ，分析材料表面滞后性及稳定性 ，软件智能设置前进后退角滴液速度、循环次数、分析速度等；

（11）导出 2D形态数据谱图，EXCEL 表格、导出 Word 报告（Word 报告为拟合实图，液滴拟合时拟合情况，有图有 真相）、导出真实数据谱图（包含左右角及平均角曲线图可自主选择数据模块）、 自动保存原液滴图片，支持图片调入、调出、查询、打印等功能；

（12）MES上传功能；

	


可选配件
	名称
	图片
	描述

	温控平台
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	模拟外界温度变化。平台尺寸：60*60，外形尺寸(长宽高）：118*150*85mm 可选配：-25～110℃ , -30～160℃ , 常温～400℃等，可添加湿度传感器

	温控滴定
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	用于注射系统内液体加热，便于对高温液体接触角测试和高温时液体表面张力测试 可选配：-25～110℃，常温～400℃等，可添加湿度传感器

	校验标准片
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	接触角由多种测量模型构成，该标准片主用于圆模型和椭圆模型的测量数值精准性 可选配：3，5，8（圆模型）；60，90，120（圆模型）；115（椭圆模型）。

	石英样品池
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	采用日本进口 JGS-1 高透光石英玻璃，应用于液液间界面张力测试，液液固接触角测 试，掳泡法测试等

可选配：20mm×20mm×20mm ； 50mm×50mm×50mm

	超疏水针头
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	由于针头表面能量大于液体张力值，导致低液体容易附着在针壁外侧，导致测量数据 偏差，

特推出超疏水针头解决此类问题

可选配：0.51mm*25mm   1.6mm×25mm

	离子风机
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	去除材料表面静电，避免静电对液体影响，导致测试不准确

	Plasma 等离子设 备
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	用于提高材料表面活性，提升材料表面自由能，降低接触角角度

可选配：大气，真空，微波，宽幅等设备


销售陈经理15814199301（微信同号）

网址：www.surering.cn   邮箱：15814199301@163.com

[image: image11.png]